**Technická špecifikácia:**

Elektricky akumulátorový ťahač s ťažnou silou min 5000 N.

Nabíjačka

Rýchlosť jazdy s bremenom min 10 km/h

Ťahač má byť vybavený predným aj zadným ťažným zariadením s výškou spojky od 240 mm do 400 mm, priemer čapu min Ø 25 mm

Kompletné cestné osvetlenie vpredu aj vzadu

Celková šírka vozíka do 1300 mm

Celková dĺžka vozíka do 3500 mm

Prevádzková brzda elektrická/hydraulická

Kapacita trakčnej batérie min 70 kWh

Čas nabitia batérie do 8 hodín s cirkuláciou elektrolitu

Kabína vodiča má byť vybavená:

•elektrickým vykurovaním,

•vnútorným spätným zrkadlom,

•dve vonkajšie spätné zrkadlá upevnené na otočných dverách,

•otáčavé alebo zábleskové svetlo na streche kabíny,

•akustický výstražný signál pri cúvaní

Pneumatiky vpredu, vzadu – plné/elastické