**Príloha č. 1:**

**Technická špecifikácia**

Špecifikácia predmetu obstarávania – odôvodnenie potreby obstarávania predmetu zákazky :

DPB, a. s. ako prevádzkovateľ stredného stacionárneho zdroja je povinný dodržiavať v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší ustanovené emisné limity a preukazovať ich dodržiavanie ustanoveným spôsobom ( meraním) a každoročne oznamovať ustanovené informácie o stacionárnom zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov príslušným orgánom ochrany ovzdušia ( Okresný úrad Bratislava a Slovenská inšpekcia ŽP).

Periodickým meraním sa zisťujú údaje o dodržiavaní emisných limitov v odpadových plynoch z technologického zariadenia v určitých intervaloch podľa nameraného hmotnostného toku znečisťujúcej látky ( § 8 ods. 4 Vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z. z. ). Posledné meranie na uvedených stacionárnych zdrojoch sa realizovalo pred 6 rokmi.

Oprávnené periodické meranie, ktorým sa zisťuje dodržiavanie hodnôt emisných veličín z nasledovných stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia:

1. striekareň trakčných podvozkov

- striekací box – výduch 1, ( merané TZL,TOC)

- striekací box – výduch 2 ( merané TZL, TOC)

 2. lakovňa električiek

 - ( 3 paralelné lakovacie linky), -prípravný, striekací a dokončovací

 box – výduch V7, V5, V3 , V7A,V5A.V3A, V7B,V5B,V3B (merané

 TZL,TOC)

 3. brúsiareň – výduch V8 (merané TZL)

Merané veličiny : tuhé znečisťujúce látky (TZL) – 12 x a suma organického uhlíka (TOC) - 11 x

Termín merania sa musí vopred hlásiť na príslušný inšpektorát ochrany ovzdušia – SIŽP a okresný úrad ŽP, odbor starostlivosti o ŽP.

Protokol z merania sa predkladá príslušnému Okresnému úradu a SIŽP do 60 dní od vykonaného merania.

**Potencionálny uchádzač musí mať oprávnenie podľa § 20 zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší.**