Rozsah prác upgradu zastávkových tabúľ
Typy zastávkových informačných tabúľ a ich počet:
· TIP-1/0148192-01 – 3 ks
· TIP-1/0172192-02 – 3 ks
· TIP-1/0148192-03 – 2 ks
· TP113_0000_00_00 – 12 ks
· TP105_0000_00_04 – 2 ks
· TP113_0000_00_01 – 6 ks
· TP113_0000_00_03 – 24 ks
· TP105_0000_00_06 – 3 ks
· TP113_0000_00_06 – 5 ks
· TP105_0000_00_08 – 3 ks
· TP105_0000_00_10 – 2 ks

Celkom: 65 ks zastávkových informačných tabúľ.

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať: 
· Implementácia nového protokolu v zastávkových tabuliach. 
Úprava softvéru riadiacej dosky v tabuly s cieľom podporiť nový riadiaci protokol (pozri súbor Dátový  Protokol pre informačné tabule v8.1 20210804.xlsx). Riadiaca doska založená na procesore STM32F407 (jadro: ARM Cortex-M4). Riadiaca doska prijíma údaje z modulu Radio Tetra cez rozhranie RS485 a riadi činnosť LED displeja. 
·  Implementácia syntetizátora reči  v zastavovacích tabuliach – text to speech.
Softvérová úprava v zariadení handsfree tabuľky na podporu nového protokolu (vrátane plánovania zobrazenia posledného riadku informácií v tabuľke TIP a podpory syntetizátora reči). Handsfree zariadenie založené na module SODIMM Toradex Colibri T20 (jadro: 2x Arm Cortex-A9). Rečový syntetizátor musí byť nainštalovaný na súprave handsfree na riadiacej doske. Je potrebný prechod z aktuálne nainštalovaného operačného systému WIN CE 6.0 na systém Linux (z dôvodu dostupnosti softvéru TTS ReadSpeaker pre tento typ platformy, iba vo verzii pre Linux).
· Nastavenie synchronizácie času v kamerách DAHUA IPC-HDBW2431E-S-0280B-S2 zabudovaných v zastávkových tabuliach. 

· Implementácia nového Fontu na zastávkových tabuliach.

· Text to speech musí obsahovať aj licenciu na každú tabuľu.

· Zobrazenie na LED paneli bude nasledujúce:

· horný riadok –nebude zobrazený žiaden nadpis, ale bude to štandardný riadok s odchodmi. 
· zobrazenie jednotlivých riadkov:
· zľava:
· označenie linky
· zarovnané vpravo
· tučné písmo (ak je k dispozícii)
· 3 znaky
· cieľ linky
· zarovnané vľavo
· počet znakov: zvyšok zostávajúcej plochy po zobrazení častí vpravo
· ak nie je možné zobraziť celý text cieľa linky, text skrátiť tak, aby za posledným   zobrazeným písmenom cieľa nasledovala bodka „.“
·  sprava:
· nástupište
· zarovnané na stred poľa „nástupište“
· 2 znaky
· pokiaľ nie sú zasielané dáta o nástupištiach, táto položka sa nezobrazuje a ani sa priestor pre túto položku nerezervuje
· čas do odchodu
· zarovnané vpravo
· 6 znakov
· tučné písmo (ak je k dispozícii)
· zobrazenie podľa prichádzajúcej správy
· 2 striedavo blikajúce kruhy „••“ čase odchodu alebo po čase odchodu
· <1 min pri príchode do jednej minúty
· MM min čas do príchodu, pri príchode do 60 min
· HH:MM čas príchodu, pri príchode nad 60 min
· vlnovka „~”, ak nejde o online odchod a súčasne ani odchod podľa bodu „2 striedavo blikajúce kruhy čase odchodu“
· parametre spoja
· zarovnané vpravo
· 2 znaky
· nízkopodlažnosť (vozíček), klimatizácia (vločka)
· pokiaľ nie sú zasielané dáta s parametrom spoja, táto položka sa nezobrazuje a ani sa priestor pre túto položku nerezervuje
· medzi jednotlivými položkami musí byť 1 medzera (2 px)
· spodný riadok: pokiaľ je k dispozícii informácia/informácie z dispečingu, zobrazuje/zobrazujú sa (rotuje), inak sa zobrazujú odchody ako v štandardných riadkoch.
· informácie z dispečingu sa zobrazujú nasledovne:
· zobrazujú sa všetky informácie z dispečingu
· v prípade viacerých správ sa zobrazujú cyklicky počas stanovenej doby platnosti; tzn. po ukončení zobrazovania 1. správy (po jej dobehnutí doľava) sa zobrazí 2. správa, po ukončení zobrazovania 2. správy (po jej dobehnutí doľava) sa zobrazí 3. správa, atď.
· každá 1 správa môže mať do 512 bajtov
·  Spôsob zobrazovania údajov je nasledovný:
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· Hlásenia text to speech:
· pre každý riadok s odchodom hlásiť každý riadok ako samostatnú vetu: „linka [označenie linky podľa zaslaných údajov], smer [text smeru podľa zaslaných údajov], odchod [odchod podľa zaslaných údajov a hlásenia špecifikovaného nižšie]”
· hlásenie poľa „odchod“:
· •• – hlásiť „teraz“
· <1 min – hlásiť „do minúty“
· 1 min – hlásiť „o jednu minútu“ 
· 2 min – hlásiť „o dve minúty“ 
· 5 min – hlásiť „o päť minút“
· 12:34 – hlásiť „dvanásť tridsaťštyri“
· pre informácie z dispečingu hlásiť každú informáciu ako samostatnú vetu

· Posielanie stavov z tabule – Error/status cody:
· [bookmark: _Hlk68846572]0x00 – Statusová správa „tabuľa je funkčná“ zasielaná najmenej každých 60 s
· 0x01 – Potvrdenie o doručení dispečerského riadku
· 0x02 – Porucha záložnej batérie v tabuli (pokles pod 9,5 V pri 12-V batérii)
· 0x03 – Tabuľa je v poriadku, ale nič nezobrazuje. Údaj „Bus info“ neprišiel viac ako 2 minúty
· 0x04 – GSM modul nefunguje
· 0x08 – Slabý signál na modeme Tetra
· 0x10 – Text to speech nefunguje
· 0x20 – WiFi nefunguje / odpojené napájanie / nevysiela
· 0x40 – HDD nenahráva (neukladá záznamy)
· 0x80 – Výpadok napájania 230 V
image1.png
280«08

Mliekarenska & Ye)
Stn. Vinohrady & <1 min
Raca #d 2min

Malacky, zelezniéna stanica d& ~2 min
Rohoznik, autobusova stanica & ~2min
Autobusova stanica & 3 min




