Ústredné Dielne Autobusov - hala cng - JURAJOV DVOR
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA BRÁNY
· Rolovacia brána Industrial  
· rozmery brán: 
brána č. 14 - 3600 x 3960 mm, brána č. 15 - 3600 x 3960 mm, brána č.16 - 3600 x 3960 mm

· oceľová lamela so zateplením
· RAL 9006 obojstranne (svetlý hliník)

· kovanie: navíjací hriadeľ na plávajúcej konzole, bez boxu

· kovania a ostatná konštrukcia oceľová pozinkovaná bez ďalšej povrchovej úpravy

· presklenie - nie / integrované dvere - nie

· bočný priemyselný pohon / núdzové otváranie kľukou integrovanou na pohone 
· ovládanie - automatické impulzné, trojtlačidlom HORE-STOP-DOLE, integrovaným na riadiacej elektronike 
· bezpečnostné prvky : bezpečnostná kontaktná optolišta / bezpečnostná infrazávora s krytom / externé 3-tlačítko so zámkom 

· oceľová montážna konštrukcia / RAL biela 

· oplechovanie konštrukcie voči stene / RAL biela

· vypracovanie príslušných revíznych správ

· správa o prvej odbornej prehliadke a prvej odbornej skúške zdvíhacieho zariadenia - brány

· kompletná technická dokumentácia
· profylaktická záručná prehliadka (každých 6 mesiacov)

· požadovaná dĺžka záručnej doby na tovar/služby - 24mesiacov

· zabezpečenie operatívnej opravy a odstránenie porúch v prípade poruchy brány/brán do 48hod.

· demontáž a ekologická likvidácia jestvujúcej brány
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                    Vizualizácia brány
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