
Špecifikácia - príloha A

- objekt SZ Kuklovská -



Technická špecifikácia:

○ zasklenie 3-sklom s Ug=0,6 W/m2.K
○ súčiniteľ prestupu tepla rámom s Uf=0,96 W/m2.K 
○ lineárny súčiniteľ prestupu tepla PSI=0,030 W/m.K



❶ Vchodové dvere jednokrídlové / hliníkové 						Množstvo: 1 ks
[image: ]
Šírka/výška: 830 / 2650 mm   
Profily:  hliníkové vchodové dvere 
- hliníkové vchodové dvere, von otváravé krídlo 
Konštrukčná šírka rámu a krídla: 68mm
Farba: Striekane RAL farbou - štandard



Špecifikácia:	○ hliníkové vstupné dvere s nadsvetlíkom
		○ dole: plná výplň 36mm, nadsvetlík: 3sklo dubová kôra
○ obojstranne biela farba
○ kľučka/kľučka, al nízky prah, kovanie
○ samozatvárač s aretáciou
























                                            - vyobrazené ako pohľad zvonku -
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