**Technická špecifikácia**

**„Oprava havarovaného trolejbusu Škoda 31 Tr, SOR NB18, ev. č. 6860.“**

VIN SOR: TK9F8TXX9FMSL5119

VIN ŠELC: TM9DTAJ6CFBSE3070

***Technická špecifikácia pozostáva:*** zo základných parametrov vozidla, z popisu činností – servisných prác potrebných na vykonanie opravy, zoznamu náhradných dielov a použitého materiálu, z dopravy (odvoz vozidla do opravy a dovoz po oprave na miesto určenia), z fotodokumentácie a z obchodných a zmluvných podmienok.

**Základné parametre vozidla:**

*Rozmery vozidla:* dĺžka **18 750 mm (bez zberačov)**, výška **3 400 mm**, šírka **2 550 mm**,  
*Rázvor náprav:* - predná **6 180 mm**, - zadná **6 570 mm**

*Dĺžka previsu trolejbusu – predná****:* 2 470 mm**

*Dĺžka previsu trolejbusu – zadná:* **3 530 mm**

*Uhly predného a zadného previsu:* **7 stupňov / 7 stupňov**  
*Pohotovostná hmotnosť vozidla:* **16 520,- kg**

1. Popis opravy:

* Demontáž bočných skiel
* Demontáž sedadiel zadnej lavice
* Demontáž vnútorného obloženia zadného panelu
* Demontáž navijakov
* Demontáž zadného veka
* Demontáž držiakov lán a zberačov
* Demontáž zadného nárazníka
* Demontáž ľavých bočných zadných dvierok schrány
* Demontáž elektro zadného panelu (panel informačného systému)
* Demontáž zadného panelu karosérie
* Oprava kostry a pomocného rámu
* Oprava strechy
* Montáž zadného panelu
* Oprava ľavej bočnej zadnej schránky
* Oprava a montáž držiakov lán a zberačov
* Montáž veka zadného panelu
* Zasklenie zadnej časti vozidla
* Lakovanie zadnej časti vozidla
* Montáž vnútorného vybavenia vozidla
* Montáž sedadiel
* Kompletizácia dielov po lakovaní
* Montáž elektro zadného panelu (panel informačného systému)

1. Zoznam náhradných dielov a použitého materiálu:
2. Dvere schrány 1ks
3. Zadný nárazník 1ks
4. Smerové svetlo 1ks
5. Brzdové svetlo+koncovka 1ks
6. Cúvacie svetlo 1ks
7. Hmlové svetlo 1ks
8. Laminátové čelo 1ks
9. Roh zadného čela 1ks
10. Zváraný plech 1ks
11. Dvere motora 1ks
12. Ľavý záves 1ks
13. Pravý záves 1ks
14. Vzpera plynová 3ks
15. Zadné sklo 1ks
16. Horné obloženie 1ks
17. Spodné obloženie 1ks

* Plastoflex podľa potreby
* Základná farba zelená S2003 podľa potreby
* Riedidlo Nitro podľa potreby
* Riedidlo Akryl podľa potreby
* Riedidlo plnič podľa potreby
* Tužidlo Plnič BU15 podľa potreby
* Tužidlo Akryl BU45 podľa potreby
* Xylen – odmasťovač podľa potreby
* Plnič podľa potreby
* Akryl RAL 9003 podľa potreby
* Em. Akryl Ral 3000 podľa potreby
* Farba RAL 9005 podľa potreby
* Konštrukčné lepidlo, Primer, odmasťovač podľa potreby
* Tmel Polyesterový podľa potreby
* Spotrebný materiál podľa potreby
* Ostatný spotrebný a pomocný materiál .... podľa potreby

1. Doprava:

* Odvoz vozidla do opravy 1x
* Dovoz vozidla z opravy 1x

1. Fotodokumentácia:













*Cena:* 1. Cenu uviesť v Eurách bez DPH za opravu trolejbusu podľa rozsahu Technickej špecifikácie (A, B, C,

D, E).

2. Cenu uviesť zvlášť pre jednotlivé položky rozsahu Technickej špecifikácie (A, B, C).

3. V cene opravy budú zahrnuté aj náklady za dopravu odvoz do opravy a dovoz po oprave (C).

4. Vyhodnocovacia cena bude stanovená ako súčet cien jednotlivých položiek rozsahu Technickej

špecifikácie (A, B, C).