**Technická špecifikácia**

**„Oprava havarovaného trolejbusu Škoda 31 Tr, SOR NB18, ev. č. 6820.“**

VIN SOR: TK9F8TXX9EMSL5049

VIN ŠELC: TM9DTAJ6CEASE3962

***Technická špecifikácia pozostáva:*** zo základných parametrov vozidla, z popisu činností – servisných prác potrebných na vykonanie opravy, zoznamu náhradných dielov a použitého materiálu, z dopravy (odvoz vozidla do opravy a dovoz po oprave na miesto určenia), z fotodokumentácie a z obchodných a zmluvných podmienok.

**Základné parametre vozidla:**

*Rozmery vozidla:* dĺžka **18 750 mm (bez zberačov)**, výška **3 400 mm**, šírka **2 550 mm**,  
*Rázvor náprav:* - predná **6 180 mm**, - zadná **6 570 mm**

*Dĺžka previsu trolejbusu – predná****:* 2 470 mm**

*Dĺžka previsu trolejbusu – zadná:* **3 530 mm**

*Uhly predného a zadného previsu:* **7 stupňov / 7 stupňov**  
*Pohotovostná hmotnosť vozidla:* **16 520,- kg**

1. Stručný popis opravy:

* Demontáž haváriou poškodených dielov – odstrojenie vozidla
* Oprava opraviteľných dielov, podlahy a karosérie prednej časti vozidla
* Výmena poškodených dielov za nové
* Zasklenie prednej a bočnej časti vozidla
* Oprava a špárovanie prednej časti strechy
* Výmena zväzku káblov – podľa poškodenia
* Kompletizácia vozidla – vnútornej aj vonkajšej časti
* Odskúšanie funkčnosti
* Lakovacie práce

1. Zoznam náhradných dielov a použitého materiálu:
2. Predný nárazník – komplet s držiakmi, príslušenstvo 1ks
3. Predná maska 1ks
4. Hlavné svetlo 1ks
5. Svetlo pre denné svietenie 1ks
6. Hmlové svetlo 1ks
7. Čelné sklo 1ks
8. Rám pod čelné sklo 1ks
9. Ľavé bočné sklo-predné 1ks
10. Ľavé bočné sklo-vodiča 1ks
11. Rám pod bočné sklo 1ks
12. Štít stieračov 1ks
13. Spätné zrkadlo – komplet 1ks
14. L stierač 1ks
15. Lišta pre NB 1ks
16. Čelný zvarenec 3ks
17. Vnútorné obloženie (stĺpika, bočného krytu, spodného krytu 1ks
18. Zväzok káblov 1ks
19. Kryt prístrojovej dosky 1ks

* Plastoflex podľa potreby
* Základná farba podľa potreby
* Riedidlo Nitro podľa potreby
* Riedidlo Akryl podľa potreby
* Riedidlo plnič podľa potreby
* Tužidlo plnič podľa potreby
* Tužidlo Akryl BU45 podľa potreby
* Xylen – odmasťovač podľa potreby
* Plnič podľa potreby
* Farba RAL 9005 podľa potreby
* Konštrukčné lepidlo, Primer, odmasťovač podľa potreby
* Tmel Polyesterový podľa potreby
* Spotrebný materiál podľa potreby
* Ostatný spotrebný a pomocný materiál .... podľa potreby

1. Doprava:

* Odvoz vozidla do opravy 1x
* Dovoz vozidla z opravy 1x

1. Fotodokumentácia:

 







 



*Cena:* 1. Cenu uviesť v Eurách bez DPH za opravu trolejbusu podľa rozsahu Technickej špecifikácie (A, B, C,

D, E).

2. Cenu uviesť zvlášť pre jednotlivé položky rozsahu Technickej špecifikácie (A, B, C).

3. V cene opravy budú zahrnuté aj náklady za dopravu odvoz do opravy a dovoz po oprave (C).

4. Vyhodnocovacia cena bude stanovená ako súčet cien jednotlivých položiek rozsahu Technickej

špecifikácie (A, B, C).